**Как запустить салют, чтобы не оказаться на больничной койке? Управление по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает основные правила безопасности.**

Первое и главное правило – не ленитесь и несколько раз прочитайте инструкцию по применению. Второе – нельзя разбирать, дорабатывать или изменять конструкцию пиротехнических изделий. Размер площадки, с которой планируется запускать салют, должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке. Идеальное место – вдали от зданий и сооружений, деревьев, линий электропередач и прочих преград. При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от запуска пиротехники.

Зрители должны на­ходиться за границей опасной зоны, указанной на упаковке. Оптимальное расстояние – не менее 30–50 метров. Необходимо правильно разместить и надежно закрепить пиротехнику в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В момент поджога фитиля, а также во время горения изделия наклоняться над ним строго запрещено. Если фитиль погас или прогорел, а устройство не сработало, нужно подождать 15 минут и лишь затем подойти к нему для проведения визуального осмотра. При отсутствии тлеющих частей следует погрузить коробку в воду как минимум на 24 часа, после чего утилизировать с бытовым мусором. Ни в коем случае нельзя сжигать пиротехнику на костре.

Хранить пиротехнические изделия рекомендуется в сухом, темном месте, недоступном для детей. Нельзя держать их рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газовыми плитами, оставлять на солнце, например, на подоконниках или балконах.

**Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, СПб ГКУ «ПСО Приморского района», ВДПО Приморское отделение ГО ВДПО по СПб и территориальный отдел Приморского района.**